2019 서울정원박람회 ‘동네정원S’ 조성 지침

명칭 및 범위

❍ 공 모 명: 2019 서울정원박람회 ‘동네정원S’ 학생정원 공모

❍ 조성장소: 해방촌 일대(서울특별시 용산구 용산동2가, 후암동)

❍ 조성규모: 5개소(8㎡ 내외/개소당)

❍ 사업기간: 2019. 7. ~ 12.

❍ 조성예산: 개소당 200만원(부가세 포함)

2. 설계안 제출 및 작성기준

2-1. 작성기준

❍ 제출도서에는 신청인(대표) 본인이 서명(전자서명 포함)하여야 한다.

❍ 제출도서 작성 시 신청인 부주의 또는 고의로 인한 잘못된 기재 및 표기는 응모자        본인의 불이익으로 간주한다.

❍ 글자크기 13point 내외, 신명(태명조), 줄간격 160% 내외를 권장하며, 작성분량        및 작성형식을 준수하여야 한다.

❍ 제출도서 표기는 국문 및 영문 중 하나 이상으로 해야 하고 숫자는 아라비아       숫자로 하며, 계량 단위는 미터법을 사용한다.

❍ 도면을 작성할 경우 방위, 축적 등 필요한 사항을 기재하며 단위는 미터법을 사용한다.

❍ 제출도서에 필요한 컬러 및 3D 등의 표현은 모두 가능하다.

❍ 작품설명서 제출 후 최종 디자인이 확정될 때 까지 멘토 및 주최측과 협의        하여 디자인 내용을 수정, 변경, 보완하여야 한다.

2-2. 작품 설명서

❍ 작품 설명서는 A4 세로 형태로 쪽번호는 가운데 하단에 표기하고 전체 쪽수는       단면 인쇄 5매 내외로 제출하되 충분히 작품 설명이 가능하도록 한다.

❍ 표지는 제공되는 서식 파일을 사용하여 작성한다.(붙임5)

2-3. 출품도판

❍ 도판은 A1(가로841mm×세로594mm) 1부, 가로형태의 JPG 파일을 제출한다.

❍ JPG 파일은 원본 크기로 출력 시 해상도를 유지할 수 있도록 최소 해상도

300dpi 이상의 것으로 제출한다.

2-4. 공모안의 제출

❍ 제출되는 데이터는 공모 이후 작품집 등의 출판과 홍보를 위한 자료로 쓰이는        것이기 때문에, 출품도판과 작품설명서의 내용이 동일해야 한다.

❍ 유의사항

- 공모안 제출 전 반드시 홈페이지(공지사항 등)을 확인하여 유의사항 등이

반영 될 수 있도록 한다.

- 출품신청서(서식1)를 포함한 제출도서를 모두 제출하여야 접수가 가능하다.

- 필히 응모자가 접수 확인을 해야 한다.

3. 정원 조성 및 관리에 관한 지침

3-1. 일반사항

❍ 각 대상지는 해방촌 일대에 설치하여 존치할 예정이며, 처음 제시한 디자인(안)이

최종 대상지 선정에 따라 협의하여 변경하여야 한다.

❍ 공간적 범위는 해방촌 일대로 정원 1개소당 8㎡ 내외의 대상지를 포함하여 주변        경관 및 공간(바닥, 입면, 연결로 등), 시민들의 이용 행태, 주거지 내 기존 시설 등의        특성을 고려하여 창의적이고 유지관리가 용이하며 실행 가능한 계획을 수립해야 한다.

❍ 또한 정원의 지속적인 존치를 감안하여 야간경관 및 식재, 시설물 계획을 반영        하여야 한다.

❍ 선정된 안은 최종심사일 이전까지 완공되어야 한다.

❍ 설계안 제출 후 현장 워크숍 및 멘토와의 협의를 통해 최종 대상지에 수정된        디자인(안)을 제출해야 한다. 조정이 필요한 경우에는 주최자와의 협의 하에        수정 제출한다.

❍ 사전 조형물 제작, 정원 조성 및 식재, 식재 품종 관수 관리 등 유지관리를

포함하여 사업계획을 수립한다.

❍ 공모에 선정된 자는 정원 조성 및 유지관리에 협조해야 한다.

❍ 예산 계획은 재료비, 시공비 등으로 구분하여 집행 계획을 수립한다.

❍ 예산 범위 내에서 사업계획을 수립하고 부득이하게 초과되는 예산은 참가자가

자체적으로 부담한다.

❍ 참가자는 관련 규정과 제반 절차에 적법한 디자인을 제시하여야 하며, 실제

시설물 설치 및 관리의 용이성, 안전성도 고려해야 한다.

3-2. 정원조성

❍ 정원 조성 시 식물 이름(학명)이 포함된 식물 표찰을 설치해야 한다.

❍ 기존수목이 존재할 경우에 그 수목의 생장에 위해하지 않도록 한다.

❍ 정원의 경계를 표시할 경우 주변경관과 조화를 이루도록 한다.

❍ 환경친화적인 소재 사용을 권장하고, 소재의 마감처리 계획도 포함해야 하며,

기타 모든 시설은 안전을 고려하여 마감 처리 계획을 수립해야 한다.

❍ 인접한 도로와 기존 시설을 고려하여 내부 동선을 계획하고, 정원의 유지관리를

위한 작업로와 관람객이 감상할 수 있는 공간을 고려해야 한다.

(정원 조성 계획 시 인접한 보행로와 정원 내부 동선과의 연결 보행로 계획 수립)

❍ 관람 및 보행구역과 맞닿아 있는 공간에는 인체에 무해하고 안전한 시설물 및

식물을 설치하며, 정원은 관람객 보행에 지장이 없도록 설치해야 한다.

❍ 도입 시설은 현장 여건에 가장 적합한 것으로 제작 및 현장 설치가 가능해야 하며,

향후 시설물 유지관리가 용이하도록 견고해야 한다.

❍ 도입 식재 품종은 위해식물, 독성식물, 보호종 등을 제외해야 하며, 박람회 이후

에도 정원이 존치되는 점을 감안하여 다년생 위주로 식재 계획을 하되 일조량과

식재 심도를 고려하여 알맞은 식재 기반과 품종을 계획해야 한다.

❍ 존치정원에 대한 사계절 식재 계획을 명기한 계획서를 제출해야 한다.

3-3. 유지관리

❍ 박람회 기간 동안에는 꽃의 개화기간과 식물의 특성을 고려하여 유지관리 및

보식을 하여야 한다.

❍ 시공기간 및 유지기간(박람회 기간) 동안에는 식물의 생육에 필요한 적정한

수분을 관수시설에 의하여 공급해야 한다.

❍ 박람회 기간 동안에는 정원 유지관리를 위한 인원을 1인 이상 상시 배치하여야 하며

자원봉사자 배치를 주관사에 요청할 수 있다.

❍ 식재한 식물이 고사하지 않더라도 생육 저하, 질병 및 바이러스 감염, 시듦 현상,

개화 상태 불량 등 양호한 생육 상태를 유지하지 못할 경우에는 상토 교체 또는

식물 보식 및 교체를 하여야 한다.

❍ 초기 식재 및 보식 시 계절 기후에 적합한 식물을 사용하며, 식재 후 식물이

활착되기 전까지 식물이 고사하거나 동해를 입지 않도록 유의하여야 한다.

❍ 특별한 유지관리가 필요한 사항에 대해서는 별도 유지관리 계획서를 제출한다.

3-4. 안전관리

❍ 정원 조성 완료 후 안전사고에 대한 예방 대책을 수립하여야 하며, 정원 내

설치물로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 주의해야 한다.

❍ 정원을 조성하는 도중 또는 박람회 기간 동안 기초 불량, 날카로운 마감, 공중       작품 또는 1층 이상 입체작품 등의 수직 낙하, 붕괴, 수평 이탈 위험 등 안전에       관한 문제가 발생할 경우 주최자는 정원 조성을 시행하는 참가자에게 시정 및       재시공을 요구할 수 있으며, 재시공에 소요되는 비용은 참가자가 자기 부담으로       처리한다.

❍ 정원 조성 중 또는 박람회 기간 중에 작업 현장 내의 안전사고 및 화재 발생 등을

미연에 방지하고, 시공 중에는 참여하는 작업자들에게 안전장비를 갖추도록 해야 한다.

❍ 정원 조성에 참여하는 모든 작업자들에게 안전교육을 실시하여야 한다.

3-5. 기타 유의사항

❍ 참가자는 대상지 현장조사를 바탕으로 정원 조성에 지장이 없는 조치를 사전에

취하고 주변 여건을 충분히 살핀 후 계획하여야 한다.

❍ 공모 내용, 공모 지침 등과 관련하여 이의 또는 견해를 달리하는 경우가 발생할

경우 주최자의 의견을 따른다.

❍ 공모 요강이나 지침에 명시되지 않은 일반적인 사항은 관련 규정 및 학술적

근거에 따른다.

❍ 참가자는 관련 규정과 제반 절차에 적법한 디자인을 제시하여야 하며, 실제

시설물 설치 및 관리의 용이성, 안정성도 고려해야 한다.

❍ 공모요강 및 지침서 내용 중 불확실한 사항은 서면질의(전자우편) 및 회신된

내용을 따른다.

❍ 조성된 정원이 유지관리 및 안전상으로 현저한 문제가 제기될 경우 내부 심의를

거쳐 용도의 변경 또는 철거될 수 있다.